Análisis cuantitativo
Demanda química de oxígeno

Estás haciendo prácticas en un laboratorio de análisis de aguas y toca hacer determinaciones de la demanda química de oxígeno (DQO), una medida de las especies reductoras presentes en el medio, para aguas residuales. Para que puedas ir aprendiendo te han dejado parte del trabajo para tres de las 30 muestras que deben analizarse hoy. Tu trabajo consiste en determinar la demanda química de oxígeno para cada una de las tres muestras. El procedimiento de análisis consiste en una valoración redox por retroceso, del dicromato potásico excedente con sal de Mohr (sulfato de hierro(II) y amonio). Simplificándolo un poco (la realidad siempre es un poco más compleja), el procedimiento es el siguiente: Se toma una alícuota (pequeña fracción) de la muestra para su análisis. El volumen de la alícuota (VM) depende la DQO esperada. Si la DQO prevista es inferior a 800 mg/l de oxígeno, se toman 50 ml; si la DQO se preve entre 100 y 800 mg/l de oxígeno, se pueden tomar 25 ml; si la DQO es superior a 1200 mg/l de oxígeno, se usarán 2 ml. Se añaden 100 mililitros de ácido sulfúrico 0.5 M y 25.0 mililitros de dicromato potásico 0.25 N. Se añaden 0.1 ml del indicador ferroina 0.025 M. Se valora la muestra con sulfato de hierro(II) y amonio 0.01 M hasta que el indicador ferroina vira de la azul al rojo. El volumen necesario es el volumen de equivalencia (Veq). A partir de los datos obtenidos, la DQO se calcula en mg/l de oxígeno como: DQO = (625 - Veq) * 0.01 * 8000 / VM Utiliza este procedimiento para determinar el valor de la DQO de las tres muestras y ordenarlas de mayor a menor DQO.